**附件1**

**询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 金额  （元） | 参数 |
| 1 | 商用跑步机- LED按键款 | 台 | 5 | 9840 | 49200 | 输入电源电压：AC 220V士10%  电机额定频率：50HZ （4-100HZ）  电机额定功率：3.0HP(2.2Kw)  电机额定电流：8.6A  电机峰值功率：7HP  工作环境温度：0-40℃  速度显示范围：1.0-20.0(km/h)  时间显示范围：0：00-99.99 (min：sec)  距离显示范围：0.00一99.99 (km)  热量显示范围：0-999(kcal)  心率显示范围：50-256 (次/分)  坡度显示范围：0-20 %  过载保护器规格：13A  电源线规格：16A  跑带参数：3310\*530 mm  跑步范围：1400\*530 mm  显示屏：LED显示屏，面板设有数码USB接口、SD卡接口、耳机 插口、高保真喇叭  器械占地： 2100\*890\*1570mm  器械净重：178KG  3.0HP交流变频电机，连续8小时超长续航，一机化机身大气独  树一帜：1.直径88MM滚筒2. 550MM免加油跑带3. 25MM加厚加 密跑板；高灵敏度触控面板LED显示屏面板设有数码USB接口、sD卡接口 耳机插口 速度与坡度直选功能 承重180KG |
| 2 | 动感单车 | 台 | 3 | 2352 | 7056 | 毛重：76公斤 净重：64公斤  占地面积：1130mm\*580mm\*1380mm 传动方式：皮带传动  飞轮重量：23公斤  加粗中轴：40mm,铝合金材质脚踏，M20加粗直径 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 三人站综合 训练器 | 台 | 1 | 5712 | 5712 | 综合训练器三人站详细参数  产品规格：长1700\*2600\*2150MM  产品说明：配沙包、双杠、引体向上、哑铃凳三人站综合训练 器、  产品特点：左右转臂前后5档调节、12片72KG配重、带背拉功能 、带引体向上、带可收折双杠、带多角度可调节哑铃凳、带沙 包组合。加厚座靠垫、带二头肌垫、  产品功能：坐式前推、俯式前推，坐式下压，反向下拉，下拉 练习，耸肩运动，侧身运动，腹肌训练，（背拉）坐姿前拉， 坐姿侧拉，腹肌带弯举，后伸腿训练，腿外侧肌训练，双臂抬 举，二头肌练习，坐姿前拉，坐姿侧拉，腹肌带弯举，双臂弯 举练习，附身弯举，双臂下压练习，单臂夹胸，单臂划船，单 臂侧平举，腿内侧肌训练，后屈腿，单臂前平举，前腿踢，坐 式划船等；可综合训练腹、臂、背、胸、腿、臀部等肌肉，塑 造形体，增强人体协调性。沙袋结构：拳击直击，拳击勾拳， 拳击侧踢腿等  双杠引体结构功能：双杠臂屈伸 坐姿屈膝腿上举、引体向上  等功能。  哑铃凳结构功能：仰卧起坐，直腿后翻，曲体伸展，背跃，仰 卧转体，收腹运动 |
| 4 | 可调式健身椅 | 台 | 1 | 2280 | 2280 | 1.整机设计时尚大气。 2.主框架Q235高频焊管，  120\*50\*3.0mm平椭管。连接管Q235材50\*100\*3.0平椭管。力臂 Q235材质，80\*40\*3.0mm平椭管。 3. 自然舒适的运动轨迹，经 过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4.各部件之间采 用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。5.坐背 垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜 色绚丽，美观大方。 6.座垫配有调节手把，快捷安全，角度范 围90 °— 180 ° 7.配有移动PU滚轮与移动手把，方便设备移动  。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 哑铃架 | 台 | 1 | 2160 | 2160 | 1.整机设计时尚大气。 2.主框架Q235高频焊  管， 120\*50\*3.0mm平椭管。连接管Q235材质，50\*100\*3.0平椭 管。力臂Q235材质，80\*40\*3.0mm  平椭管。 3. 自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者 提供顺畅的运动体验。4.各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连 接，接口牢固、美观、无缝隙。5.双层结构，带有自锁功能设 计，确保使用安全。 |
| 6 | 包胶哑铃 | KG | 225 | 19.2 | 4320 | 橡胶杠铃片参数：外圆直径10kg-20kg450mm， 中孔50mm，重量 误差3‰ ，外包黑色环保橡胶，彩色标贴字，外观漂亮，环保无 味，耐磨，抗摔，坚固耐 |
| 7 | 划船机  （风 阻划船器） | 台 | 2 | 6720 | 13440 | 阻力系统：磁控风阻系统  阻力级别：16段阻力调节  阻力调节方式：面板调节及手柄无线调节  滑轨材质：不锈钢滑轨运动更流畅  折叠尺寸：1300\*450\*1800mm  器械尺寸：2350\*450\*1000mm  折叠移动：可折叠前轮移动  器械重量：50kg  适用电压：220V |
| 8 | 运动地胶 | 平方 | 93 | 83 | 7719 | 含铺设及损耗 |
| 9 | 制氧机 | 台 | 1 | 800 | 800 | 1-7升流量调节、24小时定时、智控 |
| 共计:92,687元 | | | | | | 大写：玖万贰仟陆佰捌拾柒元 |